广东医科大学附属医院遂溪医院

医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：设备科

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 心电图机 | | | | |
| 预算单价  （万元） | 4 | 数量  (件/套) | 2 | 预算总金额  （万元） | 8 |
| **主要功能要求：功能要求：**  一、 适用范围  本心电图机需适用于医院门诊、病房、体检中心等场景，用于常规心电图检查。  二、设备需求  1、 通道数: 至少15导联同步采集，满足常规心电图检查需求。  2、 软件功能: 具备自动分析诊断功能，能够提供心率、心律、PR间期、QRS时限、QT间期等基本参数，并提示可能的异常情况。设备软件需实现与当前心电网络系统无缝连接，从当前系统获取心电相关信息并将采集数据自动传输至当前数据库  3、网络化特点鲜明，无论在医院临床科室、还是远程医疗点、外出检查，任何地点都可以获得高品质的心电图信号与诊断，支持WI-FI、3G、4G传输。 | | | | | |
| **配置清单：**  标配 | | | | | |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**